**Tydzień 6 Klasa I B Otoczenie obiektu hotelarskiego, PNZ 27.04- 30.04.20 r.**

Przygotuj: długopis, zeszyt, karty pracy, podręcznik „Technologia prac w obiektach hotelarskich” część 2

**Temat:**

**Prace malarskie na terenie obiektu hotelarskiego c.d. Czynności przygotowawcze podczas malowania. Przygotowanie pomieszczeń, ścian, sufitów, gruntowanie, malowanie.**

**Powtórz ustnie !**

1. Przypomnij sobie sprzęt malarski, wymień co do niego zaliczamy?
2. Jak powinien wyglądać strój do malowania ?
3. Przypomnij sobie jakie mają zastosowanie poszczególne przyrządy malarskie ?
4. Czym pomalujesz duże powierzchnie (sufity, ściany)?
5. Jak nazywa się pędzel, którego używamy do miejsc trudno dostępnych np. za kaloryferem?
6. Jakiego pędzla użyjesz do pomalowania okien , drzwi?

 **Przygotowanie pomieszczenia do malowania**

- z pomieszczeń należy wynieść meble, lub ustawić je tak aby był dostęp do wszystkich malowanych powierzchni,

- meble które zostały w pomieszczeniu należy przykryć folią, podkleić taśmą,

- okna, drzwi, parapety, grzejniki należy zabezpieczyć folią malarską,

- listwy przypodłogowe należy zdjąć lub dobrze okleić szeroką taśmą,

- należy zdemontować gniazda elektryczne i telefoniczne oraz lampy i kinkiety,

- zdjąć oświetlenie górne i założyć oprawkę z mocną żarówką,

**Przygotowanie ścian i sufitów przed malowaniem**

- ze ścian i sufitów należy usunąć wszystkie zabrudzenia poprzez odkurzanie i przecieranie wilgotną gąbką,

- sprawdzić przyczepność starej farby do ściany, poprzez przyklejenie w kilku miejscach taśmy malarskiej i szybkie oderwanie,

- gdy stara farba odchodzi należy ją całkowicie usunąć( szpachelką),

- pęknięcia i dziury trzeba wypełnić gipsem lub tynkiem, po wyschnięciu zagruntować,

**Gruntowanie**

Celem gruntowania jest wyrównanie chłonności ściany, ujednolicenie powierzchni, podłoża, wzmocnienie go oraz poprawienie przyczepności farby. Gruntuje się przed malowaniem wtedy, gdy powierzchnia jest zbyt chłonna, czyli szybko wchłania wodę ( do gruntowania używamy tego samego wałka lub pędzla, którym będziemy nakładać farbę.

**Malowanie**

- w pierwszej kolejności malujemy sufit, przy łączeniu ściany z sufitem używamy mały wałek, dużym wałkiem z przedłużką malujemy główną powierzchnię. Malujemy od okna w stronę przeciwległej ściany.

- po wymalowaniu sufitu i wyschnięciu farby trzeba go odciąć taśma malarską od ścian,

- farbę na ścianie nakładamy wałkiem lub pędzlem z góry na dół,

- kolejną warstwę arby nakładamy po wyschnięciu wcześniejszej(po około 2 godzinach),

- taśmę malarską należy zdjąć natychmiast po malowaniu danego fragmentu,

**Zadanie**

Odpowiedz na pytania

1. W jaki sposób zabezpieczysz przed malowaniem okna, parapety i drzwi ?
2. Co maluje się w pierwszej kolejności ściany czy sufit ?
3. Czy przed malowaniem należy zdemontować lampy i gniazdka elektryczne ?
4. W jaki sposób i czym usuniesz nadmierną ilość starej farby ze ściany ?
5. Czy przed malowanie trzeba usuwać zabrudzenia ze ścian ?
6. Czy do gruntowania ścian możemy użyć tego samego walka lub pędzla, którym będziemy malować później ścianę?

Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w notatce z lekcji. Odpowiedzi przysyłać do końca tygodnia. Na Messengera, sms lub e-maila.

renata.hotelarze@onet.pl